PRZEDMIAR ROBÓT
				       ul. Osiedlowa w Płotach

Lp	
WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW 	
Jednostka	
		nazwa	ilość	

ROBOTY PRZGOTOWAWCZE	

1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przy budowie dróg. Wyznaczenie trasy	km	0,38	
2.	Rozebranie nawierzchni żużlowej wymieszanej z gruntem gr. do 40cm	m2	1800,00	
3.	Załadunek i wywóz ziemi wymieszanej z żużlem na wysypisko wraz z utylizacją	m3	720,00	

PODBUDOWY	
4.	Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni grunt. kat I-IV	
m2	
1800,00	
5.	Wykonanie warstwy podbudowy grub. 10cm z piasku	m2	1800,00	
6.	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z betonu 
B-10	
m2	
1800,00	
NAWIERZCHNIE	
7.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm, szarej na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5cm (jezdnia) 	
m2	
1540,00	
8.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm, czerwonej na podsypce cem.- piaskowej:1;4, gr.5cm (wjazdy bramowe)	
m2	
200,00	
9.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, czerwonej na podsypce cem.- piaskowej: 1;4, gr.5 cm (wejścia na posesje)	
m2	
60,00	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
10.	Wyrównanie i zagęszczenie poboczy	m2	1500,00	
11.	Regulacja pionowa studni rewizyjnych z uwzględnieniem zakupu materiałów niezbędnych do dopasowania w terenie	
szt	
12	
12.	Regulacja pionowa skrzynek do zasów wodociągowych z uwzględnieniem zakupu materiałów niezbędnych do dopasowania w terenie	

szt	

12	
13.	Wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej dł. 4,00, szer. 0,8m	
kpl	
6	
14.	Wykonanie wpustów ulicznych podłączonych do studzienek chłonnych 	
kpl	
6	
ELEMENTY ULIC	
15.	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm (najazdowy) z wykonaniem łąw betonowych B-20 zgodnie ze szczegółami – na podsypce cem.- piask:1;4 grub. 5cm	

m	

700,00	
16. 	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm (najazdowy) z wykonaniem ław betonowych B-20 zgodnie ze szczegółami- na podsypce cem.- piaskowej: 1;4 grub.5cm- na łukach	

m	

60,00	
17.	Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej F=0,038m2, z betonu B-20 	
m	
260,00