Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno- użytkowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Agregat hydrauliczny P 630 SG lub równoważny o parametrach:  - silnik spalinowy 4-suwowy  - z możliwością podłączeniu i pracy jednocześnie dwóch narzędzi  - z wbudowaną funkcją turbo  - moc – min 2,2 kW  - pojemność oleju – min 3 l  - max waga agregatu – 24 kg | 1 |  |  |
| 2 | Rozpieracz ramieniowy SP 555 lub równoważny o parametrach:  - min/max siła rozpierania – 52 kN/658 kN  - rozwarcie ramion – 730 mm  - waga – max 16,2 kg | 1 |  |  |
| 3 | Nożyce hydrauliczne S 312 lub równoważne o parametrach:  - I klasa zdolności cięcia- zgodnie z normą EN 13 204-2016  - min rozwarcie ostrzy – 160 mm  - waga – max 14,5 kg | 1 |  |  |
| 4 | Zestaw węży hydraulicznych 10 m x 2 o parametrach:  - współczynnik bezpieczeństwa 4:1  - zabezpieczenie przed zagięciem | 1 |  |  |
| 5 | Bosak dielektryczny teleskopowy Leader lub równoważny | 1 |  |  |
| 6 | Torba ratownicza z wyposażeniem zgodnie z Załacznikiem nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzony przez KG PSP z lipca 2013 w komplecie z deską ortopedyczną Iron Duck zaopatrzoną w pasy i stabilizator głowy, zestaw szyn typu Kramera, opatrunki hydrożelowe WaterJel w torbie | 1 |  |  |
| 7 | Torba ratownicza z wyposażeniem zgodnie z Zał. nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzony przez KG PSP z lipca 2013, opatrunki hydrożelowe WaterJel w torbie | 1 |  |  |
| 8 | Deska ortopedyczna Iron Duck z pasami i stabilizatorem głowy | 2 |  |  |
| 9 | Szyny typu Kramera, zestaw w torbie | 2 |  |  |
| 10 | Defibrylator Philips HeartStart FRx w skrzynce typu PELI, wyposażony w standardzie R-3 (2 szt. baterii zapewniające zgodną z normą ilość wyładowywań, 3 kpl. elektrod terapeutycznych dla dorosłych, klucz pediatryczny, uchwyt ścienny karetkowy) | 1 |  |  |
| 11 | Defibrylator Philips HeartStart FRx w zestawie z baterią, elektrodami i zestawem ratowniczym, w skrzynce typu PELI | 1 |  |  |